Zielona Góra, dnia 19 marzec 2025r.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”

w Zielonej Górze

ul. Osiedle Pomorskie 8

65-548 Zielona Góra

znak L.dz.ET/ /25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Sprawa dotyczy:* Modernizacja oświetlenia klatek schodowych na LED z czujnikiem ruchu oraz piwnic w budynkach ul. Osiedle Pomorskie 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 i ul. Osiedle Śląskie 1, 2, 5, 7 ABCD. W budynku ul. Osiedle Śląskie 7 EFG konieczna do wykonania jest modernizacja oświetlenia piwnic.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

S.M. „KISIELIN” ZG zwraca się o przedstawienie oferty cenowej, przybliżonego terminu realizacji oraz warunków gwarancji modernizacji jak w temacie na każdy budynek osobno.

Zakres planowanych prac i wymagań:

* demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z uruchomieniem bez wymiany włączników;
* dostarczenie starych opraw do magazynu ul. Osiedle Pomorskie 8;
* montaż ograniczników mocy;
* dostosowanie rozdzielnicy do modernizacji oświetlenia;
* pomiar rezystancji izolacji,
* okres gwarancyjny min 36 miesięcy;
* przedstawienie cen netto/brutto;
* dołączenie specyfikacji technicznych poszczególnych komponentów.

Osiedle Pomorskie 10, łącznie 48 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (7 klatek) + 7 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 43 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 11, łącznie 28 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 25 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 14, łącznie 28 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 23 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 16, łącznie 27 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 25 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 17, łącznie 55 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (8 klatek) + 8 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 51 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 21, łącznie 36 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (5 klatki) + 5 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 32 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 22, łącznie 21 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (3 klatki) + 3 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 17 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 23, łącznie 21 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (3 klatki) + 3 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 20 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 25, łącznie 21 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (3 klatki) + 3 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 21 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Pomorskie 26, łącznie 28 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 30 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Śląskie 1, łącznie 21 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (3 klatki) + 3 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 19 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Śląskie 2, łącznie 28 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 22 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Śląskie 5, łącznie 21 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (3 klatki) + 3 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 19 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Śląskie 7 ABCD, łącznie 28 (8-10 WATT) punktów oświetleniowych typu led (4 klatki) + 4 (6 WATT) punktów oświetleniowych typu led „zmierzchowe” wraz z oklejeniem klosza (numeracja klatkowa - policyjne). Łącznie 22 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Osiedle Śląskie 7 EFG Łącznie 21 (11 WATT) punktów oświetleniowych typu led piwnic.

Wysokość piwnic 2,34m – 2,40m.

Oferty należy składać papierowo lub mailowo w terminie do 31 marca 2025r. Adresy podane w stopce.

 ………………………………………….

*podpis*